**Pielikums Nr.1**

„Naujenes novadpētniecības muzejam mēbeļu un aprīkojuma

izgatavošana un uzstādīšana ar dizainera pakalpojumu**”**

Identifikācijas numurs – DNKP 2013/04

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Muzeja darbinieku kabineti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Telpa** | **Aprīkojuma**  **Nr.p.k.; nosaukums** | **Vispārējās prasības** | **Kvalitāte**  **Standarti** | **Vienību skaits**  **gab.** |
| 101 | 1. Brošūru stends | A/S AJ Produkti (Art.**.**10054) vai analogs  Stends žurnāliem un brošūrām ar caurspīdīgiem nodalījumiem, stiprināšanai pie sienas.  Izmantotie materiāli: izgatavots no pārstrādātas PETG - plastmasas. Nodalījumu skaits 6A6 un 12A5, izmēri 760 x 760 mm  Izmantotie apdares materiāli: caurspīdīgs  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
|  |
| 102 | 2.Recepcijas lete | Recepcijas letes ar darba galdu un atvilkņu blokiem.  Dizains, izgatavošana un uzstādīšana. Vēlamie izmēri  1130 x 1100 x 450 x810 x1200(mm)  Recepcijas letes augstums – 1130 mm, iekšējais augstums 1100mm. Letes virsmas dziļums – 450 mm, kas ir piemērots pēc izmēra atvilktņu blokam. Augstums no klientu puses – 810mm, platums – 1200mm.. Komplektā 2 tumbas- viena ar atvilktnēm, otra ar slēdzamām durtiņām.  Izmantotie materiāli: finieris  Izmantotie apdares materiāli- krāsa bērzs  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
| 102 | 3. Biroja krēsls | Biroja krēsls ar biezu polsterējumu un regulējamiem roku balstiem, uz ritentiņiem. Sēdekļa augstums regulējams ar pogu.  Izmantotie materiāli: eko āda, plastmasa  Izmantotā furnitūra-metāla matētas kājas, plastmasas roku balsti  Izmantotie apdares materiāli – krāsa oranža.  Izmēri 560 x 560 x 530 (mm ) | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
| 102 | 4.Konferenču krēsls | Krēsls Scandivo 1 vai analogs.   |  | | --- | | Izmantotie materiāli: finieris. Krēsla sēdvieta un atzveltne izgatavotas no finiera. Svars: 4 kg.  Izmantotā furnitūra: krēsla kājas no hromēta tērauda, diametrs 19 mm Izmantotie apdares materiāli krāsa - bērza. Izmēri: 400(P) x 400 (Dz) x 870 (A)mm |   Skice  Krēsls Scandivo 1, buka krāsa | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 30 |
| 204 | 5.Biroja krēsls | Biroja krēsls Chelsea vai analogs.  Krēsls no ādas aizvietotāja. Maksimālais svars 120 kg  Izmantotie materiāli: eko āda  Krēsls uz ritenīšiem, ar regulējamu augstumu un atzveltnes slīpumu  Izmēri A: 660 mm B: 600 mm C:110/118 mm  Izmantotie apdares materiāli- krāsa zila  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 3 |
| 204 | 6.Biroja galds | Darbinieku biroja galds.  Dizains, izgatavošana un uzstādīšana.  Par paraugu ņemot www. troja.lv ražotās mēbeles.  Galds sastāv no 2 atsevišķām daļām. Galda pamatvirsmā ir paredzēts atvērums datora vadiem. Kāju daļa atvērta. Galda sānu malā no iekšpuses ir āķis somas pakāršanai. Uz ritentiņiem ir paredzēts atsevišķs nodalījums datorsistēmas blokam, kurā ir 4 atvilknes, viena ir slēdzama. (paraugs [www.troja.lv](http://www.troja.lv))  Izmēri: garākā daļa 1200 x 850 x 755 (mm)  datorsistēmas bloks 1000x 550x 670 (mm)  Izmantotā furnitūra: augstvērtīga Vācijā ražota furnitūra.  4 ritentiņi,1 slēdzene. Atvilkņu rokturi matēti.  Izmantotie materiāli: finieris.  Izmantotie apdares materiāli: krāsa bērzs. Divkomponentu poliuretāna laka nodilumizturīgas virsmas veidošanai. Spirta bāzes beice.  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 3 |
| 204 | 7.Dokumentu skapis | Darbinieku dokumentu skapis.  Dizains, izgatavošana un uzstādīšana.  Skapis ar atvērtu augšējo daļu (augšā 2 plaukti, slēgtajā daļā – 2 plaukti).  Izmēri: 786 x 2232 x 395 (mm)  Par paraugu ņemot www.troja.lv ražotās mēbeles. Plauktu uztirība 40 kg. Plaukts ar regulējamu intervālu 20 mm.  Izmantotie materiāli: finieris  Izmantotā furnitūra: slēdzams, ar regulējamām kājiņām. augstvērtīga Vācijā ražota furnitūra.  Izmantotie apdares materiāli: krāsa- bērzs  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 2 |
| 204 | 8.Dokumentu skapis | Darbinieku dokumentu skapis ar durvīm.  Dizains, izgatavošana un uzstādīšana.  Par paraugu ņemot www. troja.lv ražotās mēbeles.  Plauktu uztirība 40 kg. Plaukts ar regulējamu intervālu 20 mm. Plauktu skaits-4, izmēri: 786 x 2232 x 395( mm)  Izmantotie materiāli: finieris  Izmantotā furnitūra: slēdzams, ar regulējamām kājiņām. augstvērtīga Vācijā ražota furnitūra  Izmantotie apdares materiāli krāsa- bērzs  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 2 |
| 209 | 9.Biroja krēsls | SIGNAL Biroja krēsls Q-085 (oranžs) vai MARKUS vai analogs. Atzveltnes krēsls (oranžs)  Izmēri: platums 650mm, augstums 1140-1200mm, dziļums 500mm, augstums līdz sēdeklim 48-55mm  Izmantotie materiāli: eko āda  Izmantotā furnitūra: mehānisms TILT  Izmantotie apdares materiāli: krāsa oranža  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
| 209 | 10.Biroja galds | Direktora galds- funkcionāls un praktisks.  Dizains, izgatavošana un uzstādīšana. Par paraugu ņemot www. troja.lv ražotās mēbeles.  Galds sastāv no 2 atsevišķām daļām. Galda skaldnes noapaļotas. Galda pamatvirsmā ir paredzēts atvērums datora vadiem u.c. komunikācijām. Kāju daļa slēgta. Galda sānu malā no iekšpuses ir āķis somas pakāršanai. Uz ritentiņiem ir paredzēts atsevišķs nodalījums datorsistēmas blokam, kurā ir 4 atvilknes, viena ir slēdzama. (paraugs [www.troja.lv](http://www.troja.lv))  Garākā daļa 2000 x 850 x 755 (mm)  Datorsistēmas blokam 1200 x 550 x 670 (mm)  Izmantotā furnitūra: augstvērtīga Vācijā ražota furnitūra. 4 ritentiņi,1 slēdzene. Atvilkņu rokturi matēti.  Izmantotie materiāli: finieris.  Izmantotie apdares materiāli: krāsa bērzs. Divkomponentu poliuretāna laka nodilumizturīgas virsmas veidošanai. Spirta bāzes beice.  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
| 209 | 11.Apģērbu skapis | Dizains, izgatavošana un uzstādīšana. Par paraugu ņemot www. troja.lv ražotās mēbeles.  Platums: 910 mm Dziļums: 540mm Augums: 1900mm  Izmantotie materiāli: finieris, metāls. Skapim ir 1 augšējais plaukts ar regulējamu augstumu 20mm. Skapja centrālā daļa viengabalaina, nedalīta, ar stangu apģērbu pakāršanai.  Izmantotā furnitūra- hromēta stanga, cilindra slēdzene  Izmantotie apdares materiāli- krāsa : bērzs | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
| 209 | 12.Sienas plaukts | Dizains, izgatavošana un uzstādīšana.  Izmantotie materiāli: finieris. Stūri vēlams noapaļoti un pieskaņoti galda dizainam.  Izmēri: 300x 300x 300 (mm)  Izmantotie apdares materiāli: krāsa- bērzs  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 3 |
| 209 | 13.Dokumentu skapis | Direktora dokumentu skapis.  Dizains, izgatavošana un uzstādīšana.  Slēgts skapis. Plauktu uztirība 40 kg. Plaukti ar regulējamu intervālu 20 mm.  Aptuvenie izmēri 775 x 400 x1500 (mm)  (Skapja precīzie izmēri atkarīgi no dizaina)  Izmantotie materiāli: finieris  Izmantotā furnitūra: slēdzams, ar regulējamām kājiņām. augstvērtīga Vācijā ražota furnitūra  Izmantotie apdares materiāli krāsa- bērzs | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
| 209 | 14.  Rūdīta stikla plaukti | Dizains ,izgatavošana un uzstādīšana.  Stikla plaukti atbilstoši nišas izmēriem, izmēri:530x100(mm )  Izmantotie materiāli: rūdīts, matēts stikls  Izmantotā furnitūra: matēti plaukta metāla sienas stiprinājumi | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 5 |

1. **Muzeja ekspozīcijas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Telpa** | **Aprīkojuma Nr.p.k.;**  **nosaukums** | **Vispārējās prasības** | **Kvalitāte**  **Standarti** | **Vienību skaits** | |
| **Dabas informācijas centrs - dabas ekspozīcija** | | | | | |
| 102 | 15.Stikla vitrīna | Taisntūra formas stikla vitrīna „Transparenta” (Rīgas Dizaina centrs) vai analogs.  Dizains ,izgatavošana un uzstādīšana.  Vitrīna izbūvēta līdz pašiem griestiem un imitē stikla kolonnu. Visiem plauktiem slīdoši maināms augstums.  Izmēri: 3400 x 340x720 (mm)  Izmantotie materiāli: rūdīta stikls  Izmantotā furnitūra: slēdzama. Ar apgaismojumu. Konstruktīvie profili pieskaņoti telpas interjeram un stilam.  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 3 |
| 102 | 16.Daugavpils novada logo | Daugavpils novada logo izgatavošana. Telpisks krāsains logo, izvietots uz sienas ar koloristisko risinājumu. Diametrs ne lielāks par 80 cm  Izmantotie materiāli: uz organiskā stikla vai divos slāņos izmantojot apjomu piešķirošus materiālus  Izmantotie apdares materiāli: krāsas 100% sakrīt ar logo krāsām.  Skat. pielikumu Nr.1- logo apraksts  Skice  http://www.dnd.lv/UserFiles/Image/DRP%20valdiba/jaunumi/images/2011/Februaris/Daugavpils_novads_port.jpg | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 1 |
| 102 | 17.Ekspozīcijas stendi | 3 ekspozīcijas stendu dizains un noformējums atbilstoši ekspozīcijas koncepcijai (skat. pielikumu Nr. 3) Fotogrāfiju, informatīvo tekstu un anotāciju dizains un izgatavošana, izmantojot dažādus dizaina un tehnoloģiskos paņēmienus (banneris, līmplēve, audums, fototapete, plastikāta plakstnīte) un izvietošana uz stenda.  Stendu noformējamais laukums 1800 x 1800 mm  Pasūtītāja fotogrāfijas un teksti.  Stendu skice pielikumā.  Skat. pielikumu Nr.2  Stendu nosaukumu dizains un izgatavošana. | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 3 |
| 102 | 18.Dabas ekspozīcijas siena. | 1 sienas dizains un noformējums atbilstoši ekspozīcijas koncepcijai. Fotogrāfiju, informatīvo tekstu un anotāciju dizains un izgatavošana, izmantojot dažādus dizaina un tehnoloģiskos paņēmienus (banneris, līmplēve, audums, fototapete, plastikāta plakstnīte) un izvietošana uz sienas starp 3 vitrīnām.  Sienas augstums 3400cm, garums 7500cm. Siena ar 3 stikla paralēlskaldņiem sadalīta 3. daļās.  Katrā izvietotas lielformāta fotogrāfijas ar novada dabas skatu. Izpildītāja fotogrāfijas. | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 1 |
| 102 | 19.Gleznu stiprinājumu sistēma | Līste ar piekaru trosēm.  **SIA "Doze L"** (Art. Nr. Click Rail Pro) vai analogs. Krāsa: pieskaņota interjeram  L= 16.140 ( 5.950 + 10.190)m  <http://www.ieramepats.lv/lv/veikals-gleznu-piekarsanas-sistemas/73> **vai analogs** | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 16.14m |
| 104 | 20.Diorāma  „Daugavas zemūdens pasaule” | Diorāmas dizains, izgatavošana un uzstādīšana ar pasūtītāja dermoskulptūrām. Horizontālā plaknē imitēts Daugavas gultnes reljefs. Aizmugures plakne imitē upes dzīles.  Izmantotie materiāli: zivju dermoskulptūras, rūdīts stikls. Diorāmas priekšpuses vertikālā plakne segta ar stiklu (b=8 mm)  Izmēri 2820 x600 mm  Izmantotā furnitūra: diorāmas stikls ar antireflektīvo pārklājumu.  Izmantotie apdares materiāli krāsa- bērzs  Līdaka 2 82 x 21 x 15 cm  Upes asaris 2 40 x 20 x 12 cm  Upes asaris 7 16 x 7 x 4 cm  Upes asaris 10 12 x 4 x 3 cm  Upes zutis 2 65 x 4 x 3,5 cm  Zeltainā karūsa 2 26 x 16 x 5 cm  Līnis 3 15 x 5,5 x 2,5 cm  Ezera lielvāciņgliemezis 153 x o2 cm  Bezzobe 2 7,5 x 4,5 cm  Spāres kāpurs 3 4,5 x 1 cm  Ūdens skorpions 2 2 x 0,8 cm  Upes vēzis 1 24 x 16,5 x 4,5 cm  Upes vēzis 6 8 x 4 x1,5 cm  Upes vēzis, izbāznis 2 16 x 8 x 2 cm  ūdensaugu herbārijs 1 h – 2,5 – 9 cm  Elodeja, ūdensaugu herbārijs1h – 5-8 cm  ūdensaugu herbārijs 1 h – 3 cm  Niedre, ūdensaugu herbārijs 1 h – 186 cm  ūdensaugu herbārijs 1 h – 3 cm  ūdensaugu herbārijs 1 h – 140 - 160 cm  Ūdensrozes, ūdensaugu herbārijs 1h – 80cm  Zandarts. 1  Vēdzele. 1  Vimba. 1 | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 1 |
| 104 | 21.Grīdas vitrīnas noformējums | Iebūvētās grīdas vitrīnas noformējums - Daugavas krasta imitācija ar akmeņiem un nelielām dermoskulptūrām.  Izmēri: 2260 x1790x 400 mm | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 1 |
| 110 | 22.Metāla podesti | Izgatavot metāla podesti bronzas skulptūru eksponēšanai ar kravnesību:  4 gab.- līdz 150 kg;  4. gab.- līdz 50 kg,  3 gab. -līdz 20 kg.,  3 metāla podesti- līdz 20 kg.  Izmantotie materiāli: metāls.  Izmeri: 1000x500x500 mm; 1000x600x600 mm  Izmantotā furnitūra: 4 metāla tapas- fiksatori 3 podestiem ar kravnesību līdz 20 kg. (stikla skaldņu fiksēšanai)  Izmantotie apdares materiāli: krāsa pieskaņota telpas flīzēm (tabacco)  Skat. Pielikumu Nr. 4  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 11 |
|  |
| 110 | 23.Stikla skaldnis metāla podestam | Līmēts stikla skaldnis bez dibenplaknes un sānu profiliem.  Izmēri: 480x480x350 mm  Izmantotie materiāli: stikls b=8mm  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 3 | |
| 110 | 24.V.Zeiles mākslas darbu pārrāmēšana | 18 grafikas darbu pārrāmēšana- izņemšana no rāmja, paspartū piegriešana, ierāmēšana bez rāmja. Aizmugurē iemontēta piekares sistēma.  Izmantotie materiāli: ar paspartū , antireflektīvs gaismu atstarojošs stikls.  Darbu izmēri:  1. Pastelis, „Mana tēva māja Jaunkausiņu māja”. (NNM 807) 66x80 cm  2. Pastelis, „Daugava. Daugavas krasts pretī mājai”. (NNM 823) 65x81 cm  3. Zīmējums, „Leokādija”. (NNM 820) 78,5 x 63,5 cm  4. Pastelis, „Lauku māja no dārza puses”. (NNM 483) 49 x65 cm  5. Zīmējums, „Balerīna Ginta Upeniece”. (NNM 813) 78x 63,5 cm  6. Pastelis „Dzimtā pusē Naujenē, pie Daugavas”. (NNM 811) 67,5 cm x 79,5 cm  7. Pastelis, „Mans bērnības vītols”. (NNM 822) 64x 79 cm  8. Pastelis, „Leokādija ar ziediem”. (NNM 809) 78x64 cm  9. Zīmējums, „Tante Veronika”. (NNM 817) 64x 57 cm  10. Pastelis, „Mana tēva ozols”. (NNM 821) 81 x65 cm  11. Zīmējums, „Mana tēva portrets”. (NNM 814) 79x 66 cm  12. Zīmējums, „Mātes portrets”. (NNM 816) 78,5 x 64 cm  13. Pastelis, „Vecā pirtiņa pie ābeļdārza”. (NNM 810) 78x 64 cm  14. Pastelis, „Tēva portrets ar grāmatu”. (NNM 812) 77,5x62,5 cm  15. Pastelis „Lauku mājas šķūnis. (NNM 815) 66 x 80 cm  16. Zīmējums, „Māte pie šķūņa”. (NNM 818) 82 x66 cm  17. Pastelis, „Mana tēva māja. Mans bērnības logs”. (NNM 819) 65 x 81 cm  18. Pastelis, „Gaiļa dziesma vai tēva portrets””. (NNM 808)78 x 64 cm | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 18 | | |
| 110 | 25.Gleznu stiprinājumu sistēma | Līste ar piekaru trosēm.  **SIA "Doze L"** (Art. Nr.Click Rail Pro) vai analogs. Krāsa: matēts metāls . Krāsa pieskaņota interjeram  **Kopējais garums- 23,72 m;**  2 sienas – katra pa 5,95 m un viena siena 11,82 m  <http://www.ieramepats.lv/lv/veikals-gleznu-piekarsanas-sistemas/73> **vai analogs** | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 23.72m | |
| 110 | 26.Stikls vitrīnām | Viengabalains stikls vitrīnu priekšējai plaknei  Izmantotie materiāli: antireflektīvs gaismu atstarojošs stikls. b=8mm  Izmēri: 1000 x 1200 mm  Izmantotā furnitūra: stikls paredzēts stiprināšanai pie sienas ar stikla distanceriem. | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 4 | |
| 110 | 27.Stikla distanceri | Distanceri 4 stikla vitrīnu fiksēšanai. Katrs stikls fiksēta ar 8 distanceriem  Matēts niķelēts. Stiklam, Art. W-AJ01A-25x70Sn, <http://www.fermeris.lv/shop/index.php?productID=1308> **vai analogs** | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 24 | |
| 110 | 28.Stiprinājumi medaļām | Stiprinājumi medaļu un plakešu eksponēšanai vertikālā plaknē 4 vitrīnās. Vidējais plaketes vai medaļas svars līdz 2 kg.  Katrai plaketei paredzēti 3- 4 stiprinājumi vienam eksponātam. Stiprinājumi 90 darbiem  Izmantotie materiāli: caurspīdīgi stiprinājumi ar gumiju. Eksponāts nesaskaras ar metāla detaļām. Stiprinājumi neizceļas uz mākslas darba fona. | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 90 k-t |
| 110 | 29.Caurspīdīgas anotāciju plāksnītes un eksponātu kārtas numuriņi | Anotāciju tekstu dizains, plāksnīšu izgatavošana un piestiprināšana.  Anotācijas 90 medaļām 4 vitrīnās, 18 grafikas pasteļiem un zīmējumiem pie sienas, 12 lielformāta skulptūrām un 10 skicēm . Anotācijas 3 valodās- latviešu, krievu un angļu. Latviešu teksta burti lielāki, svešvalodām mazāki.  Anotāciju paraugus skat. 6. pielikumā |  | | 130 |
| Anotācijas uz caurspīdīgām plastikāta plāksnītēm.  11 plāksnītes A5;  12 plāksnītes 10x 5 cm;  3 plāksnītes 10 x 15 cm | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 26 |
| Numuriņi 130 darbiem  Numuriņu izgatavošana un piestiprināšana pie eksponātiem. | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 130 |
| 110 | 30.Informativā plāksne. | Informativās V.Zeiles biogrāfiskās plāksnes dizains, izgatavošana un piestiprināšana. Stenda apakšā uz sienas reljefs faksimilais V.Zeiles paraksts vai novēlējums. Plāksne 3 valodās - latviešu valodā, angļu un krievu. Latviešu teksta burti lielāki, svešvalodām mazāki.  Izmēri:600 x800 mm  Izmantotie materiāli: anotācijas uz caurspīdīgām plastikāta plāksnītēm.  Izmantotā furnitūra: distanceri matēti, pieskaņoti vitrīnu stiklus fiksējošiem distanceriem. | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 1 |
| 205 | 31.Vitrīna | Vitrīna „Detolf „**vai analogs.**  Izmēri: 430 x 370 x 163 mm  Izmantotie materiāli: augšējais panelis/apakšas: Skaidu plātnes, folija Plaukta kronšteins: tērauds, Pigmentēta epoksīda krāsa/Poliestersa pulvera krāsa Stikla paneļi: rūdīts stikls  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 2 |
| 205-206 | 32.Stikla skaldņi podiumiem | Līmēts stikla kubs bez profiliem, skaldņi bez dibenplaknes. Lielo izmēru kubus iespējams izgatavot kā divus atsevišķus - izmērus iespējams modificēt.   |  |  | | --- | --- | | 980x980x500 | 1 | | 680x680x500 | 1 | | 580x880x500 | 1 | | 780x780x500 | 1 | | 780x980x300 | 2 |   Izmantotie materiāli: stikls, b=8mm | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 6 | |
| 205-206 | 33.Gleznu stiprinājumu sistēma | Līste ar piekaru trosēm.  **SIA "Doze L"** vai analogs  Kopējais garums- 25,80 m (4 sienas –5,95 m un viena siena 2 m)  (Art. Nr.Click Rail Pro) Krāsa: pieskaņota interjeram  <http://www.ieramepats.lv/lv/veikals-gleznu-piekarsanas-sistemas/73> vai analogs | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 25.8m | |
| 207 | 34.Atpūtas zonas mēbeles | Ekspozīcijas apmeklētāju atpūtas zonas mēbeļu dizains un izgatavošana. Pārvietojami un kombinējami pēc moduļu sistēmas.  Izmantotie materiāli: koks ar tekstilu  Izmantotā furnitūra: dabīgi materiāli  Izmēri: 390x390x380 mm  Izmērus iespējams modificēt atbilstoši dizainam | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 8 |
| 207 | 35.Gleznu stiprinājumu sistēma | Līste ar piekaru trosēm.  **SIA "Doze L"** (Art. Nr.Click Rail Pro) vai analogs .  Kopējais garums- 20,81 m(1 siena –9,61 m un divas sienas 5,60 m)  Krāsa: pieskaņota interjeram <http://www.ieramepats.lv/lv/veikals-gleznu-piekarsanas-sistemas/73> vai anologs | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 20.81m | | | |
| 207 | 36.Ekspozīcijas stendi. | Ekspozīcijas stendu dizains un noformējums atbilstoši ekspozīcijas koncepcijai. (Skat. 5. pielikumu) Fotogrāfiju, informatīvo tekstu un anotāciju dizains un izgatavošana, izmantojot dažādus dizaina un tehnoloģiskos paņēmienus (banneris, līmplēve, audums, fototapete, plastikāta plakstnīte) un izvietošana uz stenda. Stendu nosaukumu dizains un izgatavošana.  Stendu noformējamais laukums 1800 x 1800 mm Ar pasūtītāja fotogrāfijām un tekstiem. | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | | 5 | | | |

1. **Muzeja krātuvju telpas aprīkojuma specifikācija**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Telpa** | **Aprīkojuma Nr.p.k.;**  **nosaukums** | **Vispārējās prasības** | **Kvalitāte**  **Standarti** | **Vienību skaits** |
| 108 | 37. Metāla  podests | Metāla podesti bronzas skulptūru eksponēšanai ar kravnesību līdz 150 kg.  Izmantotie materiāli: metāls.  Izmēri: 1000x400x400-3 gab.  1000x700x700-1 gab.  Izmantotie apdares materiāli: krāsa pieskaņota telpas flīzēm (tabacco)  Metāla podestu izgatavošana atbilstoši skicei. Skat. 4. pielikumu  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 4 |
| 108 | 38. Plaukts | Atklātā V.Zeiles krājuma izstāžu telpas plaukta dizains un izgatavošana pēc pasūtitāja skicēm. Vaļējs koka plaukts visas sienas garumā, līdz griestiem. Bez dibensienas.  Izmēri: 3400x 2900x 500 mm  Izmantotie materiāli: koks, tērauds.  Izmantotā furnitūra: tērauda rāmis  Izmantotie apdares materiāli: plaukta krāsa pieskaņota telpas sienu un grīdas krāsai. |  | 1 |
| 108 | 39.Gleznu stiprinājumu sistēma | Līste ar piekaru trosēm.  **SIA "Doze L",**(Art. Nr.Click Rail Pro) vai analogs  Kopējais garums- 13,15(1 siena –5,47 m un divas sienas 3,84 m)  Krāsa: pieskaņota interjeram  <http://www.ieramepats.lv/lv/veikals-gleznu-piekarsanas-sistemas/73> vai anaologs | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 13,15m |
| 109 | 40.Plauktu konstrukcija | Plauktu sistēma atvērtajam V.Zeiles krājumam. Plauktu sistēma izvietota pa telpas perimetru.  Izmantotie materiāli: Metāla plauktu karkasa konstrukcija no tērauda. Atvilkņu sistēmas un skapji no koka. 1 plaukta kravnesība līdz 150 kg. Plaukti paredzēti ģipša skulptūru eksponēšanai, atvilktnes – medaļu un ciļnu glabāšanai, skapīši- dokumentiem.  Izmantotā furnitūra: matēti rokturi  Skice pielikumā Nr.4. | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
| 201 | 41.Koka plaukts | IVAR 4 daļu koka plauktu sistēma krājumam vai analogs.Dizains, izgatavošana un uzstādīšana.Izmēri: platums: 336 cm dziļums: 30 cm; augstums: 226 cm Izmantotie materiāli: ar apdares materiāliem neapstrādātais priedes masīvkoks, ko iespējams krāsot, eļļot vai beicēt pēc vajadzības. Regulējami plaukti; iespējams pēc vajadzības pielāgot mantu novietošanas vietu. Plauktu slodze: 35 kg  Dizains: IKEA of Sweden vai analogs  Furnitūra: rāmis:tērauds, cinkots vai analogs  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 2 |
| 201 | 42.Koka plaukts | IVAR 3 daļu koka plauktu sistēma krājumam vai analogs.Dizains, izgatavošana un uzstādīšana. Izmeri: platums: 214 cm;dziļums: 30 cm augstums: 226 cm . Izmantotie materiāli: ar apdares materiāliem neapstrādātais priedes masīvkoks, ko iespējams krāsot, eļļot vai beicēt pēc vajadzības. Regulējami plaukti; iespējams pēc vajadzības pielāgot mantu novietošanas vietu. Plauktu slodze: 35 kg  Dizains: IKEA of Sweden vai analogs  Furnitūra: rāmis:tērauds, cinkots vai analogs  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 2 |

1. **Radošās darbnīcas telpas aprīkojums**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Telpa** | **Aprīkojuma Nr.p.k.;**  **nosaukums** | **Vispārējās prasības** | **Kvalitāte**  **Standarti** | **Vienību skaits** |
| 104 | 43.Konferenču krēsls | Krēsls Scandivo 1 vai analogs.   |  | | --- | | Izmantotie materiāli:krēsla sēdvieta un atzveltne izgatavotas no finiera.  Izmēri:390 x 420 x 460 mm  Svars: 4 kg.  Izmantotā furnitūra: krēsla kājas no hromēta tērauda, diametrs 19 mm Izmantotie apdares materiāli  Krāsa - bērza. |   Skice  Krēsls Scandivo 1, buka krāsa | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 12 |
| 104 | 44.Galds | Radošās darbnīcas telpas galdu dizains un izgatavošana. Iespējams galdus kombinēt dažādās kombinācijās- moduļu sistēma. Galds pieskaņots pārējām telpas mēbelēm. Izmēri: 600x800x830 mm   |  | | --- | | Izmantotie materiāli: finiera galda virsma. Izmantotā furnitūra: galda kājas no hromēta tērauda, forma pieskaņota dizainam Izmantotie apdares materiāli: krāsa - bērza. | | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 8 |
| 104 | 45.Drēbju pakaramais | Drēbju pakaramais paredzēts 15 cilvēkiem. Brīvstāvošs. Uz 2 kājām. Stabils.  Izmēri: 1700 x 1500 x560 mm  Izmantotie materiāli: metāla āķi, metāla konstrukcija. Izmantotie apdares materiāli: krāsa analoga telpas Nr.101 grīdas flīzēm . | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 2 |
| 104 | 46.Sekcija radošo darbnīcu telpām | Radošās darbnīcas skapja dizains, izgatavošana un uzstādīšana. Skapis 2/3 slēgtas, (ar slēgtu augšējo un apakšējo daļu), vidusdaļa- vaļēja.  Izmēri: 150 x 56 x 190 (h) cm  Izmantotie materiāli: finieris  Izmantotā furnitūra: Vācijā ražota furnitūra  Izmantotie apdares materiāli: krāsa: bērzs. | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
| 104 | 47. Gleznu stiprinājumu sistēma | Līste ar piekaru trosēm.  **SIA "Doze L"**(Art. Nr.Click Rail Pro) **vai analogs**  Kopējais garums- 2 x 5,600 m =11.2m  Krāsa: pieskaņota telpas interjeram  <http://www.ieramepats.lv/lv/veikals-gleznu-piekarsanas-sistemas/73> vai analogs | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 11.2m |
| 104 | 48. Musturdeķa eksponēšanas rullis | Musturdeķa eksponēšanas rullis, uz kura var uztīt musturdeķi. Kājas no saskrūvētām koka brusām. Brusu izmērs proporcionāls rullim. Vidū koka rullis deķa uztīšanai. Rulli iespējams nofiksēt 1 stāvoklī.  Izmēri: 1100x 750 mm  Izmantotie materiāli: koks  Izmantotie apdares materiāli: krāsa pieskaņota telpas interjeram un pārējam aprīkojumam. | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |

**5. Muzeja palīgtelpas aprīkojums**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Telpa** | **Aprīkojuma Nr.p.k.;**  **nosaukums** | **Vispārējās prasības** | **Kvalitāte**  **Standarti** | **Vienību skaits**  **gab.** |
| 106 | 49.Saimniecības skapis | Skapis saimniecības priekšmetiem apkopējai.  Izmantotie materiāli: iebūvēts, kompakts, slēdzams. Sadalīts 2 dāļās. 1 daļā paredzēts nodalījums putekļu sūcēja un garu priekšmetu ( grīdas birstes) uzglabāšanai, 2. pusē ar 6 regulējamiem plauktiem 20 mm saimniecības līdzekļu uzglabāšanai. Maksimāla svara izturība 1 plauktam 40 kg.  Izmēri: 570 x 1160 x 2200 mm  Izmantotā furnitūra: cilindra slēdzene ar 3 atslēgām.  Izmantotie apdares materiāli: krāsa pieskaņota telpas interjeram | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
| 107 | 50. Sienas skapītis | Skapītis virs izlietnes WC telpā. Skapīša virs izlietnes galda virsmas dizains, izgatavošana un uzstādīšana  Izmēri:400x400x1340  Izmantotie materiāli: finieris, matēts stikls  Izmantotā furnitūra: rokturi pieskaņoti telpas interjeram  Izmantotie apdares materiāli: Krāsa analoga grīdas flīzēm. | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
| 107 | 51.Skapītis zem izlietnes | Skapīša dizains, izgatavošana un uzstādīšana. Iebūvēts skapītis zem visas izlietnes galda virsmas. Ar 4 durvīm.  Izmēri:1940x500x800 mm  Izmantotie materiāli: finieris  Izmantotā furnitūra: rokturi pieskaņoti telpas interjeram un pārējām mēbelēm.  Izmantotie apdares materiāli: Krāsa analoga grīdas flīzēm. | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
| 107 | 52.Galda virsma | Galda virsma un tās uzstādīšana. Krāsa analoga telpas Nr.101grīdas flīzēm.  Izmeri: 1940x600x380 mm | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
| 107 | 53.Spogulis | Spogulis virs izlietnes galda virsmas  Izmēri: 900x1600 mm | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
| 210 | 54. Virtuves iekārta. | Virtuves iekārtas dizains, izgatavošana un uzstādīšana.  Virtuves galda darba virsma izturīga pret skrāpējumiem. Matēta. Salaiduma vietā starp galda virsmu un sienu pieskrūvēta plastikāta līste. Galda virsmā iebūvēta izlietne. Virtuves darba frontes iekārtas platums garums3970 mm, galda virsmas krāsa pieskaņota sienas flīzēm un un grīdai.  Virtuves sienas skapīši. Maksimāli izmantota visa telpa un skapīši virs galda virsmas projektēti līdz pašiem griestiem. Skapīšos visi plaukti ar regulējamu augstumu ar soli 20 mm. Skapīši divdurvju, slēgti.  Skapīšu dziļums ne mazāks par 450 mm .Vienā no skapīšiem iebūvēta sistēma trauku žāvēšanai.Paredzēts 1 vaļējs skapītis mikroviļņu krāsnij.  Virtuves grīdas skapīši . Skapīšos visi plaukti ar regulējamu augstumu ar soli 20 mm. Skapīši divdurvju, slēgti. Vienā no skapīšiem paredzēta vieta atkritumu konteineram vai iebūvēta pie durtiņām stiprināma miskaste.  Galds ar krēsliem vieglas konstrukcijas virtuves galds ar 5 krēsliem. Noapaļoti stūri un viegls toņa izpildījums. Krēsli ar liektām hromētām kājām un vieglas konstrukcijas liektu sēdi.  Izmantotie materiāli: lamināts, krēsliem- finieris  Izmantotie apdares materiāli: krāsa pieskaņota sienas flīzēm un un grīdai. | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |
| 210 | 55.Drēbju skapis | Drēbju skapis „Focus” vai analogs.  2 durvis, 1 īsa apģērbu pakaramā caurule, 4 šauri plaukti, 3 atviktnes. Aiz garām durvīm augšējais plaukts un apģērbu pakaramo caurule, otrā skapja daļā 3 plaukti .Viegli kopjama laminēta plāksne.  Izmēri:99,5 x50,8 x 200,4 cm  Izmantotā furnitūra: atvilktnes uz plastika sliedēm . Pelēki rokturi no plastika  Izmantotie apdares materiāli  Skapja iekšpuse ir balta  Skice | Atbilstība LVS EN standartu prasībām | 1 |

**6. Naujenes Novadpētniecības muzeja āra fasādes aprīkojums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aprīkojuma**  **Nr.p.k.;**  **nosaukums** | **Vispārējās prasības** | **Kvalitāte**  **Standarti** | **Vienību skaits gab./kompl.** |
| 56. Muzeja izkārtne.  Muzeja nosaukums uz ēkas galvenās fasādes. | Dizains, izgatavošana un uzstādīšana. Izgaismota izkārtne ar gaismas diožu apgaismojumu. Apjomīgi telpiski burti „Naujenes Novadpētniecības muzejs”.  Izmērs atkarīgs no dizaina.  Izmantotie apdares materiāli: Krāsa pieskaņota fasādei. |  | 1 |

1. **Piegādes nosacījumi**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Pirms pasūtījuma izpildīšanas pretendentam jāsaskaņo mēbeļu priekšmetu zīmējumu paraugus ar precizētiem izmēriem, jāsaskaņo materiāla krāsu, furnitūru un piegādes grafiku. |
| **1.** | Pretendenta piegādes termiņš mēbelēm un aprīkojamam – līdz 2013. gada 15 augustam / 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža/. |
| **2.** | Pretendenta garantijas laiks uz mēbelem un aprīkojumam - ne mazāk par 2 gadiem. |
| **3.** | Pretendents veic preču piegādi līdz Pasūtītājam ar savu transportu un veic vusus nepieciešamos izstādīšanas darbus. |