**APSTIPRINĀTS**

Daugavpils novada domes

Iepirkumu komisijas sēdē

Protokols Nr.1

2018.gada 24.aprīlī

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem

Iepirkuma

**“Bērnu rotaļu laukumu izveidošana**

**Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos”**

ar identifikācijas numuru: **DND 2018/13**

NoLIKUMS

Daugavpilī, 2018

**Vispārīgā informācija.**

1. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** DND 2018/13
2. **Iepirkuma metode:** saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.
3. **Pasūtītājs, kontaktpersonas un rekvizīti:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | **Daugavpils novada dome** |
| Reģistrācijas Nr. | 90009117568 |
| Adrese: | Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 |
| Tālruņa Nr. | +371 654 22238 |
| Faksa Nr. | +371 654 76810 |
| E-pasta adrese: | [dome@daugavpilsnovads.lv](mailto:parvalde@vabolespag.lv) |
| **Kontaktpersonas:** | par iepirkuma priekšmetu - Mudīte Kiseļova, Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes projektu koordinatore  tālr.: +371 65476882, 20217107  e-pasta adrese: [mudite.kiselova@dnd.lv](mailto:mudite.kiselova@dnd.lv)  par iepirkuma nolikumu – Iveta Pundure, Daugavpils novada domes Iepirkumu nodaļas vadītāja  tālr.: +371 65422214, fakss 65476810  e-pasta adrese: [iveta.pundure@dnd.lv](mailto:iveta.pundure@dnd.lv) |
| Darba laiks: | Pirmdiena - 8.30 - 18.00 , otrdiena-ceturtdiena - 8.00 - 16.30, piektdiena - 8.00 - 15.30, pārtraukums - 12.00 - 12.30. |
| Tīmekļvietne, kur ir publicēti iepirkuma dokumenti | <https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi_saraksts/> |

1. **Finansējums:**
   1. Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Daugavpils novada domes līdzfinansējums. Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos” ietvaros.
2. **Informācijas apmaiņa:** 
   1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek rakstiski, pa pastu, faksu vai e-pastu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam vienas darba dienas laikā.
   2. Informācijas pieprasījums iepirkuma jautājumos (piemēram, jautājumu e-pastā) jānosūta 3.punktā norādītajai kontaktpersonai.
   3. Saņemto papildu informāciju Pasūtītājs nosūtīs piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami attiecīgās iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
   4. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.
3. **Iespējas saņemt nolikumu un ar to iepazīties:**
   1. Internetā: Daugavpils novada domes mājaslapā, iepirkumu tiešsaistē: <https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi_saraksts/>
   2. Klātienē uz vietas: Daugavpils novada domes 16.kabinetā, nolikuma 3.punktā noradītajā darba laikā, iepriekš informējot nolikuma 3.punktā norādīto kontaktpersonu.
4. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:**
   1. Piedāvājumu jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.
   2. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
   3. Piedāvājumu var iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
   4. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi darba dienās nolikuma 3.punktā noradītajā darba laikā līdz 2018.gada 8.maijam plkst.11:00 vai jānosūta pa pastu, vai ar kurjera starpniecību jāpiegādā 3.punktā norādītajā adresē. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
   5. Piedāvājums neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam, ja:
      1. piedāvājums iesniegts pēc iesniegšanas termiņa beigām;
      2. piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.
   6. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
5. **Piedāvājuma noformējuma prasības:**
   1. Piedāvājumus jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
   2. Uz aploksnes vai cita izvēlētā iepakojuma jābūt sekojošām norādēm:

**Neatvērt līdz 2018.gada 8.maijam plkst. 11.00**

Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401

Pretendenta nosaukums un adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Piedāvājums iepirkumam: “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos”

(iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2018/13)

* 1. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:
     1. Titullapa. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādei:

**“Piedāvājums iepirkumam ar identifikācijas Nr.DND 2018/13**

**“Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos”**

*<pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis, e-pasts>”*

* + 1. Satura rādītājs ar lapu numerāciju /satura rādītājā jābūt atsevišķi uzrādītiem visiem dokumentiem, kurus pretendents iesniedz saskaņā ar šo Nolikumu/;
    2. Pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma veidnei;
    3. Pretendenta kvalifikācijas/atlases dokumenti, sagatavoti atbilstoši nolikuma 11.punkta prasībām;
    4. **Tehniskais** un finanšu **piedāvājums** atbilstoši Nolikuma 6.pielikuma veidnei.
  1. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt cauršūtiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.
  2. Piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi pieteikumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību.
  3. Iesniedzot dokumentu kopijas, dokumenta kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Iepirkumu komisijai radīsies šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.
  4. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
  5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
  6. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu informāciju, kuru Pasūtītājs nedrīkst atklāt, - jānorāda, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu.
  7. Piedāvājumu jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros:
     1. 1 (viens) oriģināleksemplārs;
     2. 1 (viena) kopija.

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu.**
   1. Iepirkuma priekšmets: Būvdarbi piecu bērnu rotaļu laukumu izveidošanai Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums). Būvobjektu adreses:
      1. Parka iela 3, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads;
      2. “Alejas atpūtas laukums”, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads;
      3. Miera iela 28, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads;
      4. 3A, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads;
      5. Tabore 26, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads.
   2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
   3. Iepirkuma CPV kods: galvenais CPV kods – 45000000-7 (Celtniecības darbi. Būvdarbi)); papildkods – 37535200-9 (Spēļu laukumu aprīkojums.Preces).
   4. Pakalpojuma sniegšanas vieta: Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores, Laucesas pagasti.
2. **Iepirkuma līguma noteikumi.**
   1. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā “Būvdarbu līgums (projekts)” formai. Ja iepirkuma līgumu tiks nolemts slēgt ar personu apvienību, tad 7 (septiņu) darbadienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, personu apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam
   2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iepirkumā iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.
   3. Līguma izpildes laiks: **5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas**.
3. **Atlases prasības pretendentam un iesniedzamie kvalifikācijas/atlases dokumenti::**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasība:** | **Iesniedzamie dokumenti:** |
| 11.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām.  Pretendentam, juridiskai personai jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai jānodibina personālsabiedrība, nolikuma 10.1.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā. | a) Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 3.pielikums).  b) Pilnvarotām personām, dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina personu paraksta tiesības, kuras parakstījušas iesniegto pieteikumu  Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši personu savstarpējās vienošanās nosacījumiem.  c) Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētas prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmā. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam.  Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu:  1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);  2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.  d) Personu apvienībai jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka uzvaras gadījumā personu apvienība vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai nodibinās personālsabiedrību, nolikuma 10.1.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā. |
| 11.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus. | a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās prasības izpildi attiecībā uz pretendentu, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv  b) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.  c) Pretendentam, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, jāiesniedz apliecinājumu, ka uz Būvdarbu uzsākšanas brīdi pretendents reģistrēsies atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai Būvkomersantu reģistrā. |
| 11.3. Pretendentam iepriekšējos piecos gados (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. gadā un 2018.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze bērnu rotaļu laukumu izveidošanas būvdarbu izpildē, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) bērnu rotaļu laukuma izbūves vai pārbūves būvdarbu līgumu. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam. | Lai apliecinātu nolikuma 11.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes apliecinājumu saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu, pievienojot viena pasūtītāja pozitīvu atsauksmi par izpildīto būvdarbu līgumu, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir pabeigts.  Pretendentam jāiesniedz darbu izpildi un objekta nodošanu ekspluatācijā apliecinošus dokumentus, kas pierāda pretendenta sarakstā norādīto līgumu atbilstību 11.3. punkta prasībām. |
| 11.4. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā. | Pretendents iesniedz informāciju par atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurs piedalīsies līguma izpildē (4.pielikums (veidne)).  Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs speciālistu būvprakses sertifikātu esamības faktu attiecībā uz Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem speciālistiem, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv Atsevišķus dokumentus papīra formātā Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem speciālistiem (to būvprakses sertifikātiem) nav jāiesniedz.  a) Ja Pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). Papildus šiem dokumentiem, Pretendentam jāiesniedz rakstveida apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. |

11.5. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents iesniedz personu, uz kuru tehniskajām un profesionālajām iespējām tas balstās, apliecinājumu brīvā formā vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā;

11.6. Pretendents ir tiesīgs darba izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus. Šādā gadījumā Pretendents iesniedz sarakstu ar apakšuzņēmējiem, norādot tikai tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu tam, ka iepirkuma līgumam izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu (veidne)).

**12. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana**

12.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikuma 8.punkta prasībām. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiesu judikatūras atziņām.

12.2.Iepirkumu komisija veic pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, vērtējot iesniegtos dokumentus un/vai pārbaudot informāciju publiski pieejamos reģistros.

12.3.Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents neatbilst Nolikuma noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai iesniegto kvalifikācijas dokumentu saturs neatbilst nolikuma 11.punkta prasībām.

12.4.Pēc Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudes Iepirkumu komisija veic pretendentu Tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu.

12.5.Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Tehniskais un finanšu piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

12.8. Tehniskā un finanšu piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas tiek labotas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) normatīvo regulējumu.

12.9.Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma līgumcenu euro bez PVN. Cenu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.

12.10. Ja uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, attiecas jebkurš no PIL 9.panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem, Iepirkumu komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

12.11. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijam un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9. panta astoto daļu. Piedāvājumu izvēles kritērijs – **saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu.**

12.12**.**Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi minētajam lēmumam.

**13. Pretendenta pienākumi un tiesības**

13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

13.2. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

13.3. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

13.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

13.5. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas PIL un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

**14.Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības**

14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

14.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju par pretendentu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

14.3. Pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju, ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.

14.4. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina pretendenta piedāvājuma iesniegtu informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

14.5. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

14.6. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

14.7. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

14.8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

14.9. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas PIL un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

**Pielikumā:**

1.pielikums – Būvdarbu līgums (projekts);

2.pielikums – Tehniskā specifikācija;

3.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne);

4.pielikums – Informācija par pretendenta iesaistīto personālu un apakšuzņēmējiem (veidne);

5.pielikums – Pretendenta pieredzes apliecinājums (veidne);

6.pielikums – Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidne).

**1.pielikums**

Iepirkuma nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana

Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes,

Tabores un Laucesas pagastos”

Id.Nr. DND 2018/13

**BŪVDARBU LĪGUMS**

**“Bērnu rotaļu laukumu izveidošana**

**Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes,**

**Tabores un Laucesas pagastos„**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītāja līgumu reģistrācijas  uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas  uzskaites Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Daugavpils, 2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Daugavpils novada dome**, pašvaldības izpilddirektores Vandas Kezikas personā, kura darbojas saskaņā ar Daugavpils novada domes nolikumu, turpmāk tekstā - **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata un ir tiesīgs/a sabiedrību pārstāvēt atsevišķi, turpmāk tekstā - **UZŅĒMĒJS**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses,

ELFLA projekta “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos”, pamatojoties uz Pasūtītāja,rīkotā iepirkuma ” Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos”, id. Nr. DND 2018/13 nolikumu, rezultātiem un UZŅĒMĒJA iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums), savstarpēji vienojoties, bez maldības, spaidiem un viltus vienam pret otru, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
   1. Ar šo PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt **Bērnu rotaļu laukumu izveidošanu Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos*,* turpmāk tekstā – Būvdarbi**, atbilstoši Iepirkuma piedāvājumam, kura sastāvā ir Tehniskais un Finanšu piedāvājums (turpmāk tekstā – Piedāvājums, līguma 1.pielikums), kas ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   2. Būvdarbi jāveic sekojošās adresēs (turpmāk visi kopā un katrs atsevišķi saukti – objekts vai objekti):
2. Parka iela 3, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads;
3. “Alejas atpūtas laukums”, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads;
4. Miera iela 28, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads;
5. 3A, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads;
6. Tabore 26, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads..
7. **LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

***A. Līguma summa***

* 1. Līguma summa par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro* *un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ centi)* bez PVN (turpmāk tekstā – Līguma summa), PVN 21% sastāda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ centi*). Līguma summa ar PVN ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro* *un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ centi)*. Pievienotās vērtības nodoklis tiekaprēķināts un maksātsatbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  2. Līguma summa sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.
  3. Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.

***B. Norēķinu kārtība***

* 1. Maksājumu Pasūtītājs veic uzņēmējam par pilnīgi izpildītiem Būvdarbiem, kuru akceptējis Būvuzraugs, Pasūtītājs un attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:
     1. Puses ir parakstījušas aktu par izpildīto Būvdarbu apjomu, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji , būvuzraugs, un attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs;
     2. uzņēmējs ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu un Tehniskajā specifikācijā minēto dokumentāciju (tehnisko dokumentāciju, lietošanas instrukciju, sertifikātus, u.c).;
     3. PasūtītājS un uzņēmējS parakstīja aktu par pabeigto Вūvdarbu pieņemšanu – nodošanu;
     4. Būvvalde ir izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu;
     5. uzņēmējS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM parakstītu garantijas vēstuli par būvdarbu 2 gadu garantijas termiņa ievērošanu, defektu novēršanu par saviem līdzekļiem, norādot uzņēmēja kontaktpersonu garantijas laikā.
  2. Maksājums tiek veikts bezskaidras naudas norēķinu veidā eiro pēc Līguma 2.4. punktā minēto dokumentu saņemšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Ja pasūtītājam ir pieejami naudas līdzekļi, maksājums var tikt veikts ātrāk.
  3. Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.
  4. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.
  5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, UZŅĒMĒJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.

1. **TERMIŅI**
2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.
3. Būvdarbu izpildes termiņš ir **5 (pieci) mēneši** no līguma noslēgšanas dienas. Būvdarbi tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts un Būvvalde ir izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu.
4. **APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJAS**
5. UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgo būvdarbu vadītāju profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.
6. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
7. Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS uztur spēkā visu Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.
8. **UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS**
9. UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildi būvobjektā uzsāk pēc iespējas ātri, lai varētu veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā.
10. UZŅĒMĒJS pirms darbu uzsākšanas uzņemas informēt un saskaņot ar attiecīgo pagasta pārvaldi plānotos darbus, kā arī patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām.
11. UZŅĒMĒJS uzņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai kvalitatīvus un Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošus būvizstrādājumus.
12. UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā ievēro vides aizsardzības nosacījumus, tai skaitā:

5.4.1.Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās Būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

5.4.2.Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, nodod atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.

1. Veikt Būvdarbus un nodot tos PASŪTĪTĀJA norādītajos termiņos, bet nepārsniedzot Līgumā 3.2.punktā noteikto termiņu.
2. Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīvu u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. pašvaldības iestāžu prasībām. UZŅĒMĒJS ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un ir atbildīgs par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi.
3. Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā.
4. Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus.
5. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu dienu laikā, rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.
6. Pilnā apmērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.
7. UZŅĒMĒJS garantē visu ar darbu būvobjektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot Būvdarbus Līguma darbības laikā.
8. UZŅĒMĒJAM ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
9. UZŅĒMĒJS saskaņo Darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.
10. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
11. Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā.
12. UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Līgumam un Līguma pielikumiem, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.
13. UZŅĒMĒJS veic citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos noteiktos pienākumus vai darbības.
14. UZŅĒMĒJAM ir pienākums iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošus Līguma 4.sadaļā minētos dokumentus. Vienlaikus UZŅĒMĒJAM ir pienākums savlaicīgi pagarināt iesniegtos Līguma 4.sadaļā minēto dokumentus un iesniegt iepriekšminēto faktu apliecinošus dokumentus.
15. **UZŅĒMĒJA PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI**
    1. Izpildītājs ir atbildīgs par pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu.
    2. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai, ja tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem.
    3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt sertificēta speciālista nomaiņu, par kuru ir sniedzis informāciju iepirkuma piedāvājumā un kuru kvalifikāciju atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām Pasūtītājs ir vērtējis. Pasūtītājs nepiekrīt speciālista nomaiņai, ja piedāvātais jaunais speciālists neatbilst iepirkuma nolikumā speciālistam izvirzītajām prasībām.
    4. Par līguma 6.2.un 6.3.punktos noteikto, Pasūtītājs pieņem lēmumu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
16. **PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS**
    1. Nozīmēt savu pārstāvi Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā.
    2. Nodrošināt UZŅĒMĒJA personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam darbu izpildes noteiktajos laikos vai citos PUŠU saskaņotos laikos. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešams izmantot būvobjektam blakus esošo teritoriju, ielu vai ietvi, UZŅĒMĒJS patstāvīgi vienojas ar attiecīgās teritorijas īpašnieku (valdītāju) par teritorijas izmantošanas nosacījumiem un sedz ar to saistītās izmaksas.
    3. UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus par izpildīto Būvdarbu apjomu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu apjomu un izmaksas. Ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par sniegto Būvdarbu kvalitāti un/vai apjomu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt Būvdarbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to UZŅĒMĒJU.
    4. PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.
    5. Par Būvdarbu izpildi samaksāt UZŅĒMĒJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem.
    6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji apturēt Būvdarbus gadījumā, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.
    7. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pārbaudīt UZŅĒMĒJA iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu atbilstību Līguma un Līguma pielikumu prasībām. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA iesniegtais Līguma 4.sadaļā minētais dokuments neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām, tad PASŪTĪTĀJS pieprasa UZŅĒMĒJU 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu.
17. **BŪVDARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA**
18. Pēc pilnīgas Būvdarbu pabeigšanas, izpildītos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM, parakstot Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kā arī UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu 2.4. punktā minēto dokumentāciju.
19. Pirms būvdarbu pabeigšanas UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM sekojošu dokumentāciju:
    * 1. produkta identifikācijas un ražotājas (importētāja) nosaukums;
      2. tehnisko dokumentāciju, kurā redzama aprīkojuma (tai jāietver informācija par konstrukciju, izmēri, ražošanā izmantotie materiāli, ieteicamo rezerves daļu saraksts, norāde par krāsām un lakām), kā arī informācija par drošu visa aprīkojuma elementu montāžu;
      3. lietošanas instrukciju, informāciju par tehnisko apkopi un pārbaudi;
      4. testēšanas pārskatus vai citus dokumentus, kas pierāda aprīkojuma atbilstību Standarta LVS EN 1176 prasībām.
20. **BŪVDARBU GARANTIJA**
21. Būvdarbu garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
22. Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.
23. Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski un nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.
24. Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni un ar ierakstītu vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir trīs dienu laikā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM.
25. Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.
26. Ja UZŅĒMĒJS Līguma 9.4.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar PASŪTĪTĀJU vai neveic defektu novēršanu Līguma 9.4.punktā norādītā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmaksas apmaksā UZŅĒMĒJS.
27. **PUŠU ATBILDĪBA**
28. PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
29. UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.
30. UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.
31. **NEPĀRVARAMA VARA**
32. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
33. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
34. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.
35. **LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA**
36. Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.
37. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 7 (septiņas) darba dienas iepriekš, ja:
38. UZŅĒMĒJS nav spējīgs vai tiesīgs veikt Būvdarbus atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
39. UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildē pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus;
40. UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
41. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu UZŅĒMĒJAM atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 1 (vienu) mēnesi iepriekš lietderīguma, ekonomisko apsvērumu dēļ vai, ja ir iestājušies apstākļi, kurus PASŪTĪTĀJS iepriekš nevarēja paredzēt.
42. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus un piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Līguma un Līguma pielikumiem, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.
43. **ĪPAŠUMA TIESĪBAS**
44. PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem un uzstādītām iekārtām, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
45. Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
46. Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
47. **STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA**
48. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp PUSĒM tiek risināta sarunu ceļā.
49. Ja vienošanās starp PUSĒM sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
50. **NOSLĒGUMA NOTEIKUMI**
51. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā Tāmē, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti.
52. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.
53. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.
54. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.
55. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka sekojošas atbildīgās personas:
56. no PASŪTĪTĀJA puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes projektu koordinatore, tālr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
57. no UZŅĒMĒJA puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
58. **LĪGUMA PIELIKUMI**
59. 1.pielikums –Tehniskais un finanšu piedāvājums uz \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām.
60. **PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI**

**3.pielikums**

Iepirkuma nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana

Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes,

Tabores un Laucesas pagastos”

Id.Nr. DND 2018/13

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

**“Bērnu rotaļu laukumu izveidošana**

**Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes,**

**Tabores un Laucesas pagastos”**

(id.Nr.: DND 2018/13)

*<Vietas nosaukums>, <gads>.*gada *<datums>.<mēnesis>*

|  |  |
| --- | --- |
| Kam | Daugavpils novada domei, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401 |
| Pretendents (*personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka nosaukums*) |  |
| Reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālr., fakss |  |
| Pretendenta kontaktpersona  (*vārds, uzvārds, amats, tālr*.) |  |
| Citas personas  (*uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents*) |  |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā **“Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos”** (identifikācijas Nr.DND 2018/13):

• apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

• apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

• garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

Norādīt, vai Pretendents atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums | **Mazais uzņēmums** ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro | **Vidējais uzņēmums** ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro |
| *<Pretendenta nosaukums>* |  |  |
| *<………….>* |  |  |

\*Tabulā atzīmēt attiecīgo uzņēmuma veidu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**4.pielikums**

Iepirkuma nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana

Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes,

Tabores un Laucesas pagastos”

Id.Nr. DND 2018/13

**Informācija par pretendenta iesaistīto personālu un apakšuzņēmējiem**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **PRETENDENTA PERSONĀLS – ATBILDĪGAIS BŪVDARBU VADĪTĀJS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāts (nosaukums, numurs, izdevējiestāde) | Kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **APAKŠUZŅĒMĒJI\***

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese | Nodotās būvdarbu daļas un darbu apjoms (*apjoms norādāms procentuāli*) |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |

*\*ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**5.pielikums**

Iepirkuma nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana

Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes,

Tabores un Laucesas pagastos”

Id.Nr. DND 2018/13

**PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS**

(par 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un par 2018.gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)

(veidne)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvobjekta nosaukums | Informācija par būvobjektā veiktajiem darbiem | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā datums |
|  |  |  |  |

Pielikumā:

1. Atsauksme;
2. Dokumenta kopija, kurš apliecina, ka būvobjekts ir nodots ekspluatācijā.

2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**6.pielikums**

Iepirkuma nolikumam “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana

Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes,

Tabores un Laucesas pagastos”

Id.Nr. DND 2018/13

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS[[1]](#footnote-1)**

(*veidne*)

**Pretendents** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, piedāvā veikt būvdarbus iepirkuma “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos”, iepirkuma identifikācijas numurs: DND 2018/13 ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem uzstādot sekojošus elementus:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Elementa nosaukums** | | | **Elementa skice un tehniskais raksturojums** | **Elementa drošības zonas maksimālie gabarīti (m2)** | | **Elementa izmantošanai paredzētā vecuma grupa**  **(no…gadiem-līdz…gadiem)** | **Elementa izmēri (m)** | **Iekārtu daudzums**  **(gab.)** | **Iekārtas cena eur** |
| **1** | **2** | | | **3** | **5** | | **6** | **7** |  |  |
| 1. | **Bērnu rotaļu laukums** | | | **Elementu saraksts:**  Bērnu pilsētiņa sastāv no: 3 platformām 1,2 m augstumā. 2 platformas ar jumtu. Izliekts pārejas tilts, tunelis, virvju siets, rokgājējs, zviedru siena, vingrošanas riņķi, ugunsdzēsēju spirālstienis, slīdkalniņš 1,2 m augstumā, slīpā un taisnā alpīnisma siena, trepes ar margām.  **Materiāli:**  Rotaļu kompleksa nesošā konstrukcija izgatavota no sausa līmēta skujukoka brusām (100x100), elementi - mitrumizturīgais saplāksnis; slidkalniņš – nerūsējošais tērauds vienā gabalā; Poliprofilēna armētas virves D 16 mm. Koka un saplākšņa detaļas krāsotas ar ūdens bāzes krāsu divās kārtās. Metāls cinkots, krāsots.  **Uzstādīšana**: Koka stabs cinkotās metāla kurpēs, betona masā 550 mm dziļumā. Nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā.  Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Kāpņu pakāpieni apdarināti ar abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu slapjā laikā. Izmantotā virve armēta, izturga pret vandālismu. | 76.0 | | 3-12 | Garums : \_\_\_\_\_\_\_\_  Platums: \_\_\_\_\_\_\_\_  Augstums: \_\_\_\_\_\_\_  **Maksimālais krišanas augstums:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 2 | **Bērnu karuselis ar sēdekli** | | | Lietotāju skaits – 6. Iekārta sastāv no elementiem:  -metāla pamatkonstrukcija;  -mitruma izturīga rotējoša platforma  -sēdeklis ar atzveltni.  Krāsota metāla pamatkonstrukcija, mitruma izturīga saplākšņa vai HDPE plastikāta rotējoša platforma, vielaidus sēdeklis ar atzveltni. Vārpsta ar pēdas gultni.  Nesošā konstrukcija un citas virsmas krāsotas ar krāsu, kas ir ekoloģiski nekaitīga un UV izturīga. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. | 25.0 | | 3-12 | Diametrs \_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas  augstums \_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 3 | **Bērnu līdzsvara šūpoles** | | | Lietotāju skaits – 2. Iekārta sastāv no elementiem:  -karkass;  -sēdekļa konstrukcija ar rokturiem;  un atzveltnēm;  -prettrieciena elementi un citi elementi.  Pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, sēdekli- augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis; prettrieciena elementi-gumija. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. | 19.0 | | 3-12 | Garums \_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_ maksimālais krišanas  augstums \_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 4 | **Divvietīgas metāla šūpoles** | | | Šūpoles aprīkotas ar vienu parasto sēdeklīti un vienu šūpoļu „Ligzdu”, lietotājiem no 3-12 gadu vecumam. Materiāli: Nesošā konstrukcija – metāla caurule (D 76 mm); Dekoratīvie elementi - plastikāts; Metāla pārliktnis (platums 80 mm); Parastais sēdeklis 1 gb.; šūpoles “ligzda” 1 gb. „Ligzdas” ārējais diametrs ne mazāks kā 1000 mm. Apdare: Metāls cinkots, krāsots. Visas skrūvju vietas nosegtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš bērnu savainošanās risku. Uzstādīšana: metāla statnes betona masā(600x250mm) 550 mm dziļumā.  Nosedzas ar dabīgo grunti 300 mm biezumā. | 38 | | 3-12 | garums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 5. | **Virvju konstrukcija** | | | **Funkcijas: kāpelēšana, rāpšanās, roku veiklība**  **Materiāli:** Nesošā konstrukcija – metāla stabs;  Tīkla konstrukcija - armēta polipropilēna virve D 16 mm;  Papildelementi – alumīnija un plastikāta kustīgie un nekustīgie savienojumi  **Apdare:** Metāls cinkots, krāsots.  **Uzstādīšana**: Atbalsta stabs betona masā (900x900x800 mm), nosedzas ar dabīgo grunti 400 mm biezumā. Perimetra pamatnes betona masā B20 (700x700x400mm), nosedzas ar dabīgo grunti 400 mm biezumā. | 29 | | 3+ | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_  Plarums \_\_\_\_\_\_\_\_  Augstums \_\_\_\_\_\_\_  Droš.zonas platums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Maks.krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 6 | **Bērnu karuselis ar sēdekli** | | | Lietotāju skaits – 6. Iekārta sastāv no elementiem:  -metāla pamatkonstrukcija;  -mitruma izturīga rotējoša platforma  -atsevišķi sēdekļi.  Krāsota metāla pamatkonstrukcija, mitruma izturīga saplākšņa vai HDPE plastikāta rotējoša platforma, vielaidus sēdeklis ar atzveltni. Vārpsta ar pēdas gultni.  Nesošā konstrukcija un citas virsmas krāsotas ar krāsu, kas ir ekoloģiski nekaitīga un UV izturīga. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. | 24.0 | | 3-12 | Diametrs \_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas  augstums \_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 7 | **Bērnu šūpoles ar ligzdu** | | | Šūpoles sastāv no  metāla stabu  konstrukcijas, tērauda šūpoļu sijas, gumijas „ligzdas” un tērauda ķēdes. Visas skrūvju vietas segtas ar plastikāta uzlikām, kas novērš bērnu savainošanās risku.  Uzstādīšana: metāla statnes iebetonējas zemē, dziļumā līdz 600 mm  Nesošā konstrukcija – karsti cinkotas metāla statnes (D 76 mm)  Šūpoļu sija - karsti cinkota metāla caurule (D 88,9 mm)  Šūpoļu „ligzda” (3-12 gadi)  Šūpoļu sēdeklītis ar karkasu savienots ar smalku, cinkota tērauda ķēdi. | 22.0 | | 3-12 | Garums : \_\_\_\_\_\_\_\_  Platums: \_\_\_\_\_\_\_\_  Augstums: \_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 8 | **Tīklu piramīda** | | | **Funkcijas: kāpelēšana, rāpšanās, roku veiklība**  **Materiāli:** Nesošā konstrukcija – metāla stabs;  Tīkla konstrukcija - armēta polipropilēna virve D 16 mm;  Papildelementi – alumīnija un plastikāta kustīgie un nekustīgie savienojumi  **Apdare:** Metāls cinkots, krāsots.  **Uzstādīšana**: Atbalsta stabs betona masā (900x900x800 mm), nosedzas ar dabīgo grunti 400 mm biezumā. Perimetra pamatnes betona masā B20 (700x700x400mm), nosedzas ar dabīgo grunti 400 mm biezumā. | 29 | | 3+ | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Plarums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Augstums \_\_\_\_\_\_\_  Droš.zonas platums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Maks.krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 9 | **Rotaļu pilsētiņa** | | | Rotaļu kompleksa nesošā konstrukcija izgatavota no sausa līmēta skujukoka brusām (100x100), elementi - mitrumizturīgais saplāksnis; slidkalniņš – nerūsējošais tērauds vienā gabalā; Poliprofilēna armētas virves D 16 mm. Koka un saplākšņa detaļas krāsotas ar ūdens bāzes krāsu divās kārtās. Metāls cinkots, krāsots.  **Uzstādīšana**: Koka stabs cinkotās metāla kurpēs, betona masā 550 mm dziļumā. Nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā.  Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Kāpņu pakāpieni apdarināti ar abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu slapjā laikā. Izmantotā virve armēta, izturga pret vandālismu. | 75 | | 2+ | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Platums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Augstums \_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 10. | **Vingrošanas pilsētiņa** | | | Vingrošanas pilsētiņa paredzēta 5 lietotājiem vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Sastāv no nesošās konstrukcijas un vingrošanas elementiem – slīdstienis; rokgājējs; pievilkšanās stienis; rāpšanās virve.  Materiāli: Nesošā konstrukcija – līmētas koka brusas dekoratīvie savienojumi - mitrumizturīgs saplāksnis; Armētas virve, diametrā vismaz 16 mm.  Apdare: koka un saplākšņa detaļas krāsotas ar ūdens bāzes krāsu divās kārtās. Visas skrūvju vietas segtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš bērnu savainošanās risku.  Uzstādīšana: Koka stabs cinkotās metāla kurpēs, betona masā 550 mm dziļumā. Nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā. | 33.64 | | 4-12 | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_  Platums \_\_\_\_\_\_\_\_  Augstums \_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 11 | | **Bērnu rotaļu pilsētiņa** | Rotaļu pilsetiņa paredzēta 14 lietotajiem, vecumā no 3-12 gadiem. Laukums sastāv no elementiem  Tornis bez jumta, platformas H 1,2 m 2 gb.;  Tornis ar jumtu, platformas H 1,2 m;  Slīdkalniņš H 1,2 m 2 gb;  Norobežojošās barjeras 3 gb.;  Rāpšanās tīkls  Tilts taisns 2 gb.;  Slīdstienis;  Koka trepes H 1,2 m;  Apaļā alpīnisma siena H 1,2 m;  Vertikālās kāpnes H 1,2 m;  Smilšu kaste;  Interaktīvais panelis „Skaitīkļi”  Materiāli: Nesošā konstrukcija – līmētas koka brusas (100x100 mm);Platformas grīda, kāpņu pakāpieni – mitrumizturīgs, neslīdošs saplāksnis;  kāpņu margas – mitrumizturīgs saplāksnis, slidkalniņš – nerūsējošais tērauds vienā gabalā, slīdkalniņa sāni un ausis augstas noturības HDPE plastikats. Laukuma norobežojošie elementi saplāksnis. Apdare: koka un saplākšņa detaļas krāsotas ar ūdens bāzes krāsu divās kārtās. Metāls cinkots, krāsots. Visas skrūvju vietas segtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš bērnu savainošanās risku.  Uzstādīšana: Koka stabs cinkotās metāla kurpēs, betona masā 550 mm dziļumā. Nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā. | | | 89 | 3-12 | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 12 | | **Vingrošanas pilsētiņa** | Vingrošanas pilsētiņa paredzēta 5 lietotājiem vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Sastāv no nesošās konstrukcijas un vingrošanas elementiem – slīdstienis; zviedru siena; rokgājējs; vingrošanas riņķi; pievilkšanās stienis; kāpšanas tīkls; rāpšanās virve.  Materiāli: Nesošā konstrukcija – līmētas koka brusas dekoratīvie savienojumi - mitrumizturīgs saplāksnis; Armētas virve, diametrā vismaz 16 mm.  Apdare: koka un saplākšņa detaļas krāsotas ar ūdens bāzes krāsu divās kārtās. Visas skrūvju vietas segtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš bērnu savainošanās risku.  Uzstādīšana: Koka stabs cinkotās metāla kurpēs, betona masā 550 mm dziļumā. Nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā. | | | 28 | 4-12 | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 13 | | **Bērnu karuselis ar vienlaidus sēdekli** | Lietotāju skaits – 6. Iekārta sastāv no elementiem:  -metāla pamatkonstrukcija;  -mitruma izturīga rotējoša platforma  -sēdeklis ar atzveltni.  Krāsota metāla pamatkonstrukcija, mitruma izturīga saplākšņa rotējoša platforma, vielaidus sēdeklis ar atzveltni. Vārpsta ar pēdas gultni.  Nesošā konstrukcija un citas virsmas krāsotas ar krāsu, kas ir ekoloģiski nekaitīga un UV izturīga. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. | | | 25.0 | 3-12 | Diametrs \_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 14 | | **Divvietīgas metāla šūpoles ar „Ligzdu”** | Lietotāju skaits – 5. Iekārta sastāv no elementiem:  -statnes;  -nesošais stienis;  -1 gumijas parastais sēdeklis uz elastīgās piekares ( ķēde);  -gumijas sēdeklis-grozs uz elastīgās piekares (ķēde) un citi elementi.  -šūpoļu „ligzda”  Materiāli: Nesošā konstrukcija – metāla caurule (D 76 mm); Dekoratīvie elementi - plastikāts; Metāla pārliknis (platums 80 mm); Parastais sēdeklis 1 gb.; mazuļu kausveida sēdeklis 1 gb.; šūpoles “ligzda”1 gb. „Ligzdas” ārējais diametrs ne mazāks kā 1000 mm. Apdare: Metāls cinkots, krāsots.Visas skrūvju vietas nosegtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš bērnu savainošanās risku. Uzstādīšana: metāla statnes betona masā(600x250mm) 550 mm dziļumā.  Nosedzas ar dabīgo grunti 300 mm biezumā.  Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. | | | 46,62 | 2-12 | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 15 | | **Atsperšūpoles Skuters formā** | Lietotāju skaits – 1.  Iekārta sastāv no elementiem:   * sēdelis; * rokturis; * atspere; * karkass.   Cinkota tērauda atspere ar betonēšanas enkuru, krāsota ar pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem, karkass- HDPE plastikāts ar augstu noturību pret UV starojuma iedarbību (izbalēšanu).  Savienojumos cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. | | | 7.5 | 2-7 | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 16 | |  | Lietotāju skaits – 2.  Iekārta sastāv no elementiem:   * sēdelis 2 gb; * rokturis 8 gb; * atspere; * karkass.   Cinkota tērauda atspere ar betonēšanas enkuru, krāsota ar pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem. Pārliknis- skujkoka brusa, sēdes un rokturu konstrukcija augstas noturības HDPE plastikāts, kam ir augsta noturībua pret UV starojuma iedarbību (izbalēšanu).  Savienojumos cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. | | | 8,5 | 2-7 | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 17 | | **Bērnu rotaļu pilsētiņa** | Rotaļu pilsetiņa paredzēta 17 lietotajiem, vecumā no 4-12 gadiem. Laukums sastāv no elementiem  Tornis bez jumta, platformas H 1,2 m 2 gb.;  Tornis ar jumtu, platformas H 1,2 m 2 gb;  Slīdkalniņš H 1,2 m 2 gb;  Norobežojošās barjeras 2 gb.;  Alpīnistu siena taisna H 1,2 m  Alpīnistu slīpa taisna H 1,2 m  Interaktīvais panelis „Skaitīkļi” 2 gb;  Virvju tilts ar baļķi  Rāpšanās tīkls  Vertikālās kāpnes H 1,2 m 2 gb.;  Tilts izliekts  Tilts ieliekts  Slīpais tilts H 1,2 m;  Trepes H 1,2 m;  Rokgājējs;  Zviedru siena  Ugunsdzēsēju slīdstienis  Basketbola grozs  Materiāli: Nesošā konstrukcija – līmētas koka brusas (100x100 mm); Platformas grīda, kāpņu pakāpieni – mitrumizturīgs, neslīdošs saplāksnis;  kāpņu margas – mitrumizturīgs saplāksnis, slidkalniņš – nerūsējošais tērauds vienā gabalā, slīdkalniņa sāni un ausis augstas noturības HDPE plastikāts. Laukuma norobežojošie elementi saplāksnis. Apdare: koka un saplākšņa detaļas krāsotas ar ūdens bāzes krāsu divās kārtās. Metāls cinkots, krāsots. Visas skrūvju vietas segtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš bērnu savainošanās risku.  Uzstādīšana: Koka stabs cinkotās metāla kurpēs, betona masā 550 mm dziļumā. Nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā. | | | 131 | 4-12 | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 18 | | **Trīsvietīgas koka-metāla šūpoles** | Lietotāju skaits –3. Iekārta sastāv no elementiem:  -statnes 6 gb;  -nesošais stienis 2 gb;  -2 gumijas parastie sēdekli uz elastīgās piekares ( ķēde);  -gumijas sēdeklis-grozs uz elastīgās piekares (ķēde)  Materiāli: Nesošā konstrukcija – koka statne (100x100 mm); Dekoratīvie elementi - saplāksnis; Metāla pārliktnis (platums 80 mm); Parastais sēdeklis 2 gab.; mazuļu kausveida sēdeklis 1 gb.; Apdare: koka un saplākšņa detaļas krāsotas ar ūdens bāzes krāsu divās kārtās. Metāls cinkots, krāsots. Visas skrūvju vietas segtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš bērnu savainošanās risku.  Uzstādīšana: koka statnes uz metāla leņķiem betona masā(600x250mm) 550 mm dziļumā.  Nosedzas ar dabīgo grunti 300 mm biezumā.  Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. | | | 36,3 | 2-12 | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 19 | | **Bērnu karuselis ar sēdekli** | Lietotāju skaits – 6. Iekārta sastāv no elementiem:  -metāla pamatkonstrukcija;  -mitruma izturīga rotējoša platforma  -sēdeklis ar atzveltni.  Krāsota metāla pamatkonstrukcija, mitruma izturīga saplākšņa rotējoša platforma, sēdeklis ar atzveltni. Vārpsta ar pēdas gultni.  Nesošā konstrukcija un citas virsmas krāsotas ar krāsu, kas ir ekoloģiski nekaitīga un UV izturīga. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. | | | 24.0 | 3-12 | Diametrs \_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 20 | | **Bērnu līdzsvara šūpoles** | Lietotāju skaits – 2. Iekārta sastāv no elementiem:  -karkass;  -sēdekļa konstrukcija ar rokturiem;  un atzveltnēm;  -prettrieciena elementi un citi elementi.  Pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. sēdekli- mitrumizturīgs saplāksnis; prettrieciena elementi-gumija. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. | | | 17 | 3-12 | Garums \_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 21 | | **Āra trenažieris „Airētājs”** | Lietotāju skaits – 1. Trenē muskuļu grupas – muguras, kājas, rokas, vēderprese. Uzlabo ķermeņa asinsriti. Trenažieris veidots noizturīga metāla caurulēm, kas apstrādātas ar pretkorozijas grunti, krāsotas divās krāsās. Metāla sē | | | 15 | 10+ | Garums \_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 22 | | **Āra trenažieris „Dubultais vēderpreses sols”** | Lietotāju skaits – 2. Trenē vēdera muskuļu grupas. Uzlabo ķermeņa asinsriti. Trenažieris veidots noizturīga metāla caurulēm, kas apstrādātas ar pretkorozijas grunti, krāsotas divās krāsās. | | | 18,5 | 10+ | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 23 | | **Bērnu rotaļu pilsētiņa** | Rotaļu pilsētiņa paredzēta 16 lietotajiem, vecumā no 3-12 gadiem. Laukums sastāv no elementiem  Tornis bez jumta, platformas H 0,9 m 2 gb.;  Tornis ar jumtu, platformas H 1,5 m;  Tornis bez jumta, platformas H 1,5m;  Slīdkalniņš H 1,5 m;  Slīdkalniņš H 0,9 m;  Norobežojošās barjeras 6 gb.;  Tilts-tunelis  Koka trepes H 0,9 m;  Apaļā alpīnisma siena H 1,5 m;  Materiāli: Nesošā konstrukcija – līmētas koka brusas (100x100 mm); Platformas grīda, kāpņu pakāpieni – mitrumizturīgs, neslīdošs saplāksnis;  kāpņu margas – mitrumizturīgs saplāksnis, slidkalniņš – nerūsējošais tērauds vienā gabalā, slīdkalniņa sāni un ausis augstas noturības HDPE plastikāts. Laukuma norobežojošie elementi augstas noturības HDPE plastikāts. Apdare: koka un saplākšņa detaļas krāsotas ar ūdens bāzes krāsu divās kārtās. Metāls cinkots, krāsots. Visas skrūvju vietas segtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš bērnu savainošanās risku.  Uzstādīšana: Koka stabs cinkotās metāla kurpēs, betona masā 550 mm dziļumā. Nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā. | | | 75.6 | 3-12 | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 24 | | **Kustīgais šķēršļu tilts** | Kustīgais šķēršļu tilts paredzēts 2 lietotājiem vecumā no 3 līdz 12 gadiem. Sastāv no nesošās konstrukcijas un kustīgiem šķēršļiem.  Materiāli: Nesošā konstrukcija – līmētas koka brusas šķēršļu virsma - mitrumizturīgs, neslīdošs saplāksnis; Armētas virve, diametrā vismaz 16 mm.  Apdare: koka un saplākšņa detaļas krāsotas ar ūdens bāzes krāsu divās kārtās. Visas skrūvju vietas segtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš bērnu savainošanās risku.  Uzstādīšana: Koka stabs cinkotās metāla kurpēs, betona masā 550 mm dziļumā. Nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā. | | | 7.1 | 3-12 | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 25 | | **Bērnu karuselis ar sēdekli** | Lietotāju skaits – 6. Iekārta sastāv no elementiem:  -metāla pamatkonstrukcija;  -mitruma izturīga rotējoša platforma  -sēdeklis ar atzveltni.  Krāsota metāla pamatkonstrukcija, mitruma izturīga saplākšņa rotējoša platforma, vielaidus sēdeklis ar atzveltni. Vārpsta ar pēdas gultni.  Nesošā konstrukcija un citas virsmas krāsotas ar krāsu, kas ir ekoloģiski nekaitīga un UV izturīga. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. | | | 25.0 | 3-12 | Diametrs \_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 26 | | **Bērnu līdzsvara šūpoles** | Lietotāju skaits – 2. Iekārta sastāv no elementiem:  -karkass;  -sēdekļa konstrukcija ar rokturiem;  un atzveltnēm;  -prettrieciena elementi un citi elementi.  Pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. sēdekli- mitrumizturīgs saplāksnis; prettrieciena elementi-gumija. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. | | | 19.0 | 3-12 | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 27 | | **Divvietīgas koka-metāla šūpoles** | Lietotāju skaits – 2. Iekārta sastāv no elementiem:  -statnes;  -nesošais stienis;  -1 gumijas parastais sēdeklis uz elastīgās piekares ( ķēde);  -gumijas sēdeklis-grozs uz elastīgās piekares (ķēde) un citi elementi.  Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 5 elementiem.  Statnes – koka stabi, nesošais stienis- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, piekares - metāla ķēdes, sēdekli- gumija, polietilēns. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. | | | 22.4 | 2-12 | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 28 | | **Atsperšūpoles Skuters formā** | Lietotāju skaits – 1. 1 Iekārta sastāv no elementiem:   * sēdelis; * rokturis; * atspere; * karkass.   Cinkota tērauda atspere ar betonēšanas enkuru, krāsota ar pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem, karkass- HDPE plastikāts ar augstu noturību pret UV starojuma iedarbību (izbalēšanu).  Savienojumos cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. | | | 7.5 | 2-7 | Garums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_\_  maksimālais krišanas augstums \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |
| 29 | | **Bērnu smilšu kaste 6-stūru** | Iekārta sastāv no elementiem: nesošajām koka brusēm, sānu dēļiem, augšas dēļiem.  Virsmas krāsotas ar krāsu, kas ir ekoloģiski nekaitīga un UV izturīga. | | |  | 2-10 | Garums \_\_\_\_\_\_  platums \_\_\_\_\_\_\_  augstums \_\_\_\_\_\_\_ | 1 |  |

**Pretendents** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, piedāvā veikt būvdarbus iepirkuma “Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos”, iepirkuma identifikācijas numurs: DND 2018/13 ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Būves nosaukums, adrese** | **Līgumcena EUR bez PVN** | **PVN 21%, EUR** | **Kopēja līgumcena EUR ar PVN** |
| Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Parka iela 3, Ambeļu pagastā |  |  |  |
| Bērnu rotaļu laukuma izveidošana “Alejas atpūtas laukums”, Svente, Sventes pagasts |  |  |  |
| Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Miera iela 28, Mirnijs, Laucesas pagasts |  |  |  |
| Bērnu rotaļu laukuma izveidošana 3A, Randene, Kalkūnes pagasts |  |  |  |
| Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Tabore 26, Tabore, Tabores pagasts |  |  |  |
| **Kopā, EUR** |  |  |  |
| **Līguma cena kopā EUR bez PVN** (***vārdiem***) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ centi* | | | |

Apliecinām, ka atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, nodrošinās visām uzstādītajām bērnu rotaļu laukumu elementiem divu gadu garantiju un garantijas periodā nodrošinās defektu novēršanubez papildu samaksas, skaitot no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

Apliecinām, ka piedāvātais bērnu spēļu laukuma aprīkojums atbilst Standarta LVS EN 1176 prasībām un tas tiks uzstādīts atbilstoši Standarta LVS EN 1176 prasībām.

2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

1. Tehnisko piedāvājuma formas paraugu var paplašināt un pielāgot elementa īpatnībām [↑](#footnote-ref-1)